**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市岳口初级中学门口向南500m路西侧种植业排口 | FG4290060049NY00 | 113.084511471451 | 30.511212023181 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市农业农村局 | 无意见 |
| **2** | 天门市康家湾种植业排口 | FG4290060179NY00 | 113.018675617106 | 30.5332591447919 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市农业农村局 | 无意见 |
| **3** | 天门市湖北成宇制药有限公司南侧5米渠种植业排口 | FG4290060244NY00 | 113.090765548793 | 30.5161301029837 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 作业期间，排水水质稳定达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021），非作业期间，排水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表水V 类标准 | 对排口进行除草和垃圾清理，保持排口清洁，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市农业农村局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市湖北福临化工有限公司北墙生产废水排污口 | FG4290060068GY00 | 113.05791494948 | 30.5204551951092 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据 | 取缔 | / | 拆除排口 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市生态环境局 | 无意见 |
| **2** | 天门市福临科技股份公司东门北侧150米生产废水排污口 | FG4290060087GY00 | 113.0582790046496 | 30.5203172034493 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 沿江化工企业已拆除，采样为两年前数据 | 取缔 | / | 拆除排口 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市生态环境局 | 无意见 |
| **3** | 天门市第二水厂南170米幸福河生产废水排污口 | FG4290060144GY00 | 113.075910728764 | 30.4940689875798 | 工业排污口 | 生产废水排污口 | 汉江 | 第二水厂现在已不排生产废水，废水经过沉淀过滤在制水 | 取缔 | / | 拆除排口 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市生态环境局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市新兴垸村沟渠 | FG4290060130GQ00 | 113.0560366 | 30.52793386 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 沟渠、河港（涌）、排干等 | 汉江 | 水面不清洁，有浮萍和垃圾 | 规范 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类的水质标准，并消除黑臭 | 清理水面浮萍和垃圾，制定一年一次的监测计划 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市水利和湖泊局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市新兴垸村水产养殖排污口 | FG4290060207NY00 | 113.057473473733 | 30.5331110016787 | 农业农村排污口 | 水产养殖排污口 | 汉江 | 无 | 规范 | 1、水体不黑臭，氨氮≤8mg/L，2《淡水池塘养殖水排放要求 》SC/T 9101-2007二级标准 | 减少肥料投加，严格控制养殖密度，合理安排养殖结构 | 是 | 是 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市现代农业服务中心 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。

**岳口镇入河排污口整治申请验收销号的具体清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排口基本信息** | **排口类型** | **所属流域** | **溯源发现的主要问题** | **整治方案** | **验收意见** |
| **正式命名** | **正式编码** | **经度** | **纬度** | **大类** | **小类** | **整治类型** | **整治目标** | **整治措施** | **标识牌树立** | **完成时限** | **是否完成整治** | **责任主体** | **主管部门** |
| **是否****需要** | **是否树立** |
| **1** | 天门市青华寺社区白色三层居民楼东侧20米生活污水排污口 | FG4290060037SH00 | 113.079920238589 | 30.4983940781417 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2021/9/17 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **2** | 天门市勇敢社区3层白色居民楼雨洪排口 | FG4290060045YH00 | 113.087822047548 | 30.5120266187383 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **3** | 天门市勇敢社区4层黄色楼旁20m雨洪排口 | FG4290060053YH00 | 113.087460115933 | 30.5121433535508 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **4** | 天门市金湾社区6寨与7寨交汇口雨洪排口 | FG4290060088SH00 | 113.082390667143 | 30.5040187276912 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 周边生活污水已接入管网，排口已封堵 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **5** | 天门市金湾社区7寨与6寨交汇桥旁生活污水排污口 | FG4290060093SH00 | 113.082181674413 | 30.5033811626367 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 周边生活污水已接入管网 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **6** | 天门市宝福花园B23院外生活污水排污口 | FG4290060094SH00 | 113.082298244153 | 30.5182077706001 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **7** | 天门市勇敢社区4层黄色居民楼雨洪排口 | FG4290060161YH00 | 113.087442698105 | 30.512057882247 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **8** | 天门市金湾社区西侧20米生活污水排污口 | FG4290060164SH00 | 113.083340604694 | 30.5062235291836 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **9** | 天门市勇敢社区14排东侧30米生活污水排污口 | FG4290060187SH00 | 113.084759122911 | 30.5144068299062 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2022/2/25 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **10** | 天门市岳口镇天岳路青沙支渠边雨洪排口 | FG4290060198YH00 | 113.086179265428 | 30.5206410759653 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **11** | 天门市龚新院村公路桥下雨洪排口 | FG4290060210YH00 | 113.033984708892 | 30.5457904256627 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水截污，做小型湿地，污水消纳还田，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **12** | 天门市金湾社区西北侧30米入渠生活污水排污口 | FG4290060222SH00 | 113.083938178073 | 30.5077630945606 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **13** | 天门市金湾社区7寨与8寨交汇口生活污水排污口 | FG4290060261SH00 | 113.083343277483 | 30.5063055432938 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 汉江 | 生活污水直排 | 取缔 | / | 封堵排口 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **14** | 天门市岳口初级中学最南侧教学楼南侧白色桥旁雨洪排口 | FG4290060250YH00 | 113.084734958663 | 30.5148422858043 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 溯源期间排口无水采样 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 疏通管道，清理周边排口垃圾 | 否 | 否 | 2022/12/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |
| **15** | 天门市岳口长途汽车客运站东北侧80米雨洪排口 | FG4290060178YH00 | 113.088612449712 | 30.5173350133771 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 汉江 | 雨水混流，有生活污水排出 | 规范 | 雨污分流，排水水质执行稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 | 污水收集后接入市政管网，保留雨水排放功能 | 否 | 否 | 2023/6/30 | 是 | 岳口镇 | 市住房和城乡建设局 | 无意见 |

注：原《长江、黄河和渤海入海（河）排污口排查整治分类规则（试行）》（环办执法函〔2023〕718号）分为七大类15小类，《入河（海）排污口命名与编码规则》（HJ1235—2021）分为四大类16小类，见附表9,本次填报仍按照七大类15小类进行填报。